**САРС «ЛІКВО»**

ФІЛІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА (ГАЗОРЯТУВАЛЬНА) Т: +380 (57) 701-99-30

СЛУЖБА «ЛІКВО» Ф: +380 (57) 701-99-03

61109, м. Харків, вул. Сінна, 32 ЄДРПОУ 39585761

Office.likvo@ugv.com.ua

**Керівнику підприємства**

Філія САРС «ЛІКВО» АТ «Укргазвидобування» згідно плану закупівель на 2021 рік планує закупівлю **43320000-2 – Будівельне обладнання (Гідророзподілювач з плитою).**

Прошу Вас надіслати комерційну пропозицію на електронну пошту roman.verstiuk@ugv.com.ua на фірмовому бланку Вашої компанії **з підписом та печаткою по можливості або надати відповідь щодо орієнтовної вартості** не пізніше **30.06.2021 року включно** на наступний товар:

1. **Технічні вимоги і якісні характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ\*** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Місце призначення** | **Срок поставки** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 2 | **Гідророзподілювач з плитою**  Технічні характеристики:  Тип: стиковий, однозолотниковий;  приєднувальні отвори - 1 1/2";  3-позиційний - підйом без фіксації; - нейтральна; - опускання без фіксації.  умовний прохід - не менше 22 мм ;  Максимальна витрата робочої рідини - 360 л/ хв.  Максимальний тиск - 250 бар.  Діапазон робочих температур – від -40°C до +60°C  Робоча рідина:  - В'язкість робочої рідини - від 2 до 470 мм2/с.  - міра фільтрації - 25 nм  - робоча температура рідини - від -30°C до +60°C. | шт. | 1 | 61109, м. Харків вул. Сінна 32 | До 31.12. 2021 |

1. **Вимоги до предмету закупівлі та документальне підтвердження:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рік виготовлення продукції | 2019 - 2021 рік, але не більше 12 місяців від дати виготовлення до дати поставки. |
| 3 | Базис поставки згідно ІНКОТЕРМС-2010 | -DАP (для не резидентів)  Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки, DАP) включені в ціну товару(предмету закупівлі)  - DDP склад вантажоотримувача. Транспортні витрати включені у вартість продукції. (**Місце призначення: Спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «ЛІКВО», 61109, м. Харків, вул. Сінна, 32.)** |
| 4 | Вимоги до тари та упаковки | Згідно з заводською упаковкою. Тара та упаковка – незворотня. |
| 5 | Строки поставки товару | Протягом ***90******(вкажіть інший терміни, якщо цього не достатньо****)* календарних днів з дати укладання договору з можливістю дострокової доставки. |
| 6 | Умови оплати | Оплата по факту поставки протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання видаткової накладної або акту приймання – передачі товару. |
| 7 | Гарантія на товар | Згідно вимог заводу-виробника, але не менше 12 місяців. |

**3.  Інші вимоги (за наявності):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вимоги до товару  (обов’язкові) | Вся продукція повинна бути новою та такою, що не була у використанні при поставці товару.  Наявність паспорту та інструкція з експлуатація на українській або російській мові. Гарантійний талон. |
| 2 | Загальні вимоги до комплектації | Наявність паспорту та інструкції з експлуатація на українській або російській мові. Гарантійний талон на термін не менше 12 місяців з дати поставки |
| 3 | Вимоги до постачальника | На моменті поставки товару необхідно провести пусконалагодження. |

**4.Інформація за довідками:**

- щодо питань закупівлі: Відділ закупівель САРС «ЛІКВО» АТ «Укргазвидобування» (**057) 701-99-26, (067) 675-37-52** Андрейчук Альона Ігорівна.

- У разі виникнення технічних питань звертатись: Василенко Максим Анатолійович, моб. **(067) 574-24-59,** Maxim.Vasilenko@ugv.com.ua.